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新疆维吾尔自治区智能网联汽车道路测试
与示范应用管理办法（试行）

第一章  总则
第一条【目的和依据】为规范新疆维吾尔自治区智能网联汽车道路测试、示范应用与示范运营管理，指导各地有序开展智能网联汽车道路测试、示范应用与示范运营工作，依据《中华人民共和国公路法》《中华人民共和国道路交通安全法》《机动车登记规定》等法律法规，结合自治区实际，制定本办法。
第二条【适用范围】本办法适用于在新疆维吾尔自治区行政区域范围内进行的智能网联汽车道路测试、示范应用、示范运营活动以及相关监督管理工作。
本办法所称道路测试，是指在公路、城市道路和虽在单位管辖范围内但允许社会机动车通行的各类道路指定的路段进行的智能网联汽车自动驾驶功能测试活动。
本办法所称示范应用，是指在公路、城市道路和虽在单位管辖范围内但允许社会机动车通行的各类道路指定的路段进行的具有试点、试行效果的智能网联汽车载人载物运行活动。
本办法所称示范运营，是指在公路、城市道路和虽在单位管辖范围内但允许社会机动车通行的各类道路指定的路段，对智能网联汽车开展载人载物或者特定场景作业的商业试运营活动，属于示范应用的特殊范畴。
本办法所称测试区（场），是指在非道路固定区域设置的具有封闭物理界限及智能网联汽车自动驾驶功能测试所需道路、网联等设施及环境条件的场地。
第三条【基本原则】全区智能网联汽车道路测试、示范应用与示范运营工作要坚持统筹发展和安全，牢牢扭住新疆社会稳定和长治久安总目标，推动新疆经济高质量发展。根据智能网联汽车产业技术发展需求和技术标准体系的发展形势，按照包容审慎、分级有序、风险可控的原则，以分步推进的方式，拓展智能网联汽车道路测试、示范应用与示范运营区域，适时拓展技术范围，完善技术要求，优化管理措施，根据实际运行情况定期修订本办法。
第四条【安全员】道路测试、示范应用与示范运营分为配备随车安全员和远程安全员两种模式。
本办法所称随车安全员是指经智能网联汽车道路测试、示范应用与示范运营主体授权，处于车辆驾驶座位上，负责监控车辆运行状态和周围环境，随时准备接管车辆，保障智能网联汽车安全运行的专业人员。
本办法所称远程安全员是指经智能网联汽车道路测试、示范应用与示范运营主体授权，依托远程监控和控制系统，负责实时监测监控车辆运行状态和周围环境，并在出现异常或紧急情况时实施远程干预和应急处置，保障智能网联汽车安全运行的专业人员。

第二章  管理机构及职责分工
第五条【联合工作组】自治区交通运输厅、自治区工业和信息化厅、自治区公安厅共同成立新疆维吾尔自治区智能网联汽车道路测试、示范应用与示范运营联合工作组（以下简称“自治区联合工作组”），在自治区交通运输厅设办公室，不定期组织召开联合工作组会议，协调处理联合工作组日常事务，负责本办法的统一实施。
各地（州、市）可根据本地实际，成立本辖区智能网联汽车道路测试、示范应用与示范运营联合工作组（以下简称“地（州、市）联合工作组”），设置联合工作组办公室。
第六条【自治区联合工作组职责】自治区联合工作组负责统筹全区智能网联汽车道路测试、示范应用与示范运营有关工作，指导各地（州、市）规范开展智能网联汽车道路测试、示范应用与示范运营工作，协调跨地（州、市）智能网联汽车道路测试、示范应用与示范运营等工作。
自治区联合工作组通过定期会商、联合审查等方式，协调解决智能网联汽车道路测试、示范应用与示范运营实施过程中的相关事项，发布相关信息。
第七条【自治区部门职责分工】自治区交通运输厅负责智能网联汽车道路运输管理工作。
自治区工业和信息化厅负责牵头推进智能网联汽车产业发展。
自治区公安厅交通管理部门负责智能网联汽车临时号牌申领和道路交通安全管理工作。
其他有关部门在各自职责范围内开展智能网联汽车监督管理工作。
第八条【专家论证评估】自治区联合工作组组织智能网联汽车相关领域专家，对智能网联汽车道路测试、示范应用与示范运营相关重大事项进行论证评估，形成并出具专家意见，提供决策参考。

第三章  主体、安全员及车辆
[bookmark: OLE_LINK2]第九条【道路测试主体条件】道路测试主体是指提出智能网联汽车道路测试申请、组织道路测试并承担相应责任的单位，应当符合下列条件：
（一）在中华人民共和国境内登记注册的独立法人单位；
（二）具备汽车及零部件制造、技术研发或试验检测等智能网联汽车相关业务能力；
（三）对智能网联汽车道路测试可能造成的人身和财产损失，具备足够的民事赔偿能力；
（四）具有智能网联汽车自动驾驶功能测试评价规程；
（五）具备对道路测试车辆进行实时远程监控的能力；
（六）具备对道路测试车辆进行事件记录、分析和重现的能力；
[bookmark: OLE_LINK1]（七）具备对道路测试车辆及远程监控平台的网络安全、数据安全保障能力；
（八）法律、行政法规、规章规定的其他条件。
第十条【示范应用主体条件】示范应用主体是指提出智能网联汽车示范应用申请、组织示范应用并承担相应责任的一个单位或多个单位联合体，应符合如下条件：
（一）在中华人民共和国境内登记注册的独立法人单位或多个独立法人单位组成的联合体；
（二）具备汽车及零部件制造、技术研发、试验检测或示范应用运营等智能网联汽车相关业务能力；
（三）由多个独立法人单位联合组成的示范应用主体，其中应至少有一个单位具备示范应用运营服务能力，且各单位应签署运营服务及相关侵权责任划分的协议；
（四）对智能网联汽车示范应用可能造成的人身和财产损失，具备民事赔偿能力；
（五）具有智能网联汽车示范应用方案；
（六）具备对示范应用车辆进行实时远程监控的能力；
（七）具备对示范应用车辆进行事件记录、分析和重现的能力；
（八）具备对示范应用车辆及远程监控平台的网络安全、数据安全保障能力；
（九）法律、行政法规、规章规定的其他条件。
第十一条【示范运营主体条件】示范运营主体除满足第十条规定的条件外，还需满足以下条件：
（一）应在全国范围内累计开展不少于10万公里的道路测试或示范应用，或已在自治区开展总里程不少于5万公里的道路测试或示范应用，且未发生严重交通违法行为、负有同等以上责任交通事故或因车辆原因造成的安全事件；
（二）具备健全的安全生产管理制度（包括但不限于全员安全生产责任制度、安全评估制度、安全隐患排查治理制度、动态监控管理制度、网络安全管理制度等）、道路运营模式、运营管理制度与应急处理流程；
（三）具备与经营业务相适应并经检测合格的车辆；
（四）具有相对固定的运营线路及运营时段；
（五）具有符合第十二条规定的安全员；
（六）具备道路运输经营资质和能力，或者与具备道路运输经营资质和能力的单位成立联合体。
第十二条【安全员条件】安全员应符合下列条件：
（一）与道路测试、示范应用与示范运营主体签订有劳动合同或劳务合同；
（二）取得相应准驾车型驾驶证并具有3年以上驾驶经历；
（三）最近连续3个记分周期内没有被记满12分记录；
（四）最近1年内无超速50%以上、超员、超载、违反交通信号灯通行等严重交通违法行为记录；
（五）无饮酒后驾驶或者醉酒驾驶机动车记录，无服用国家管制的精神药品或者麻醉药品记录；
（六）无致人死亡、重伤且负有责任的交通事故记录；
（七）经道路测试、示范应用与示范运营主体培训合格，熟悉自动驾驶功能测试评价规程及道路测试、示范应用与示范运营方案，掌握车辆道路测试、示范应用与示范运营操作方法，具备紧急状态下应急处置能力；
（八）法律、行政法规、规章规定的其他条件。
第十三条【车辆基本条件】道路测试、示范应用与示范运营车辆是指申请用于道路测试、示范应用与示范运营的智能网联汽车，包括乘用车、商用车和专用作业车，不包括低速汽车、摩托车等车型，应符合以下条件：
（一）未办理过机动车注册登记；
（二）满足对应车辆类型除耐久性以外的强制性检验项目要求；对因实现自动驾驶功能而无法满足强制性检验要求的个别项目，需提供其未降低车辆安全性能的证明；
（三）具备人工操作和自动驾驶两种模式，且能够以安全、快速、简单的方式实现模式转换并有相应的提示，保证在任何情况下都能将车辆即时转换为人工操作模式；
（四）具备车辆状态记录、存储及在线监控功能，能实时回传下列第1至4项信息，并自动记录和存储下列各项信息在车辆事故或失效状况发生前至少90秒的数据，数据存储时间不少于1年。车辆应当配备符合GB 44497—2024《智能网联汽车 自动驾驶数据记录系统》要求的自动驾驶数据记录装置；待相关国家标准《智能网联汽车道路通行规定符合性测试内容和方法》发布实施后，从其规定。
1.车辆标识（车架号或临时行驶车号牌信息等）；
2.车辆控制模式；
3.车辆位置；
4.车辆速度、加速度、行驶方向等运动状态；
5.环境感知与响应状态；
6.车辆灯光、信号实时状态；
7.车辆外部360度视频监控情况；
8.反映安全员和人机交互状态的车内视频及语音监控情况；
9.车辆接收的远程控制指令（如有）；
10.车辆故障情况（如有）。

第四章  道路测试申请
第十四条【道路测试前提条件】测试主体在提出申请道路测试前，测试车辆应在测试区（场）内进行充分的实车测试，符合国家、行业相关标准规范，自治区、地（州、市）联合工作组发布的测试要求以及道路测试主体的测试评价规程，具备进行道路测试的条件。其中：
（一）道路测试车辆自动驾驶功能应由国家、自治区或地（州、市）认可的从事汽车相关业务的第三方检测机构进行测试。测试内容应包括但不限于自动驾驶功能通用检测项目（见附件2）及其设计运行范围所涉及的项目；
（二）进行实车测试的测试区（场）的运营主体应为在中华人民共和国境内登记注册的独立法人单位；
（三）第三方检测机构应向社会公开测试服务项目及收费标准，对测试结果真实性负责，并承担相应的法律责任。
第十五条【道路测试申请材料】道路测试主体应提供智能网联汽车道路测试安全性自我声明（见附件4）及以下证明材料，并经自治区、地（州、市）联合工作组进行确认，包括道路测试主体、车辆识别代号、安全员姓名及身份证号、测试时间、测试路段、区域及测试项目等信息。其中，测试时间原则上不超过18个月，且不得超过安全技术检验合格证明及保险凭证的有效期。
（一）智能网联汽车道路测试申请书，包含道路测试主体、安全员和车辆的基本情况（见附件3）；
（二）道路测试车辆的自动驾驶功能等级声明以及自动驾驶功能对应的设计运行条件说明，包括设计运行范围、车辆状态和安全员状态等；
（三）道路测试车辆设计运行范围与拟进行道路测试路段、区域内各类交通要素对应关系说明；
（四）属国产机动车的，应当提供机动车整车出厂合格证，对未进入公告车型的应当提供出厂合格证明和国家认可的第三方检测机构出具的相应车型强制性检验报告；属进口机动车的，应当提供进口机动车辆强制性产品认证证书、随车检验单和货物进口证明书，对未取得进口机动车辆强制性产品认证证书的，应当提供车辆满足安全运行条件的声明和国家认可的第三方检测机构出具的相应车型强制性检验报告；
（五）自动驾驶功能说明及其未降低车辆安全性能的证明；
（六）机动车安全技术检验合格证明；
（七）具有网联功能的车辆或远程控制功能的监控平台应当提供包含车载系统、路侧设备、云平台、车路通信全链路的网络安全风险评估结果，以及采取的风险应对措施证明；
（八）道路测试主体自行开展的模拟仿真测试与测试区（场）等特定区域实车测试的说明材料；
（九）国家或省市认可的从事汽车相关业务的第三方检测机构出具的智能网联汽车自动驾驶功能委托检验报告；
（十）经第三方机构评审通过的道路测试方案，至少包括测试路段或区域、测试时间、测试项目、测试评价规程、风险分析及应对措施；
（十一）交通事故责任强制险凭证以及每车不低于五百万元人民币的交通事故责任保险凭证或不少于五百万元人民币的自动驾驶道路测试事故赔偿保函。
第十六条【简化测试流程】在自治区范围内已经完成或正在进行道路测试的智能网联汽车，如需增加道路测试车辆数量或在其他地（州、市）进行相同或类似功能的道路测试，道路测试主体可持相关材料，再次提交至开展道路测试的所在地自治区、地（州、市）联合工作组。其中：
（一）如需增加道路测试车辆数量的，应对拟增加的道路测试车辆数量及必要性进行说明，除原相关材料外，还应按本办法第十五条第（四）（六）（十）项规定提供拟增加车辆的相关材料。
（二）拟在其他地（州、市）进行道路测试的，除原地（州、市）发放的临时行驶车号牌，以及其在原测试地完成的道路测试安全性的相关材料外，还应按本办法第十五条第（三）（十）项规定提供相关材料；如拟开展道路测试所在地规定需进行附加项目测试的，还应取得国家、自治区或地（州、市）认可的从事汽车相关业务的第三方检测机构出具的附加项目检测报告。
（三）拟增加道路测试车辆或在其他地（州、市）开展道路测试的，如果已经按国家、行业相关标准规范通过附件2所列自动驾驶功能通用及其设计运行范围检测项目测试的，无需重复进行相同项目的测试。
第十七条【信息更新要求】智能网联汽车道路测试安全性自我声明到期或需要变更道路测试安全员等基本信息的，道路测试主体应对安全性自我声明的信息进行更新，并向自治区、地（州、市）联合工作组提交变更说明及相应材料。
安全性自我声明信息更新时，车辆配置及道路测试项目等未发生变更的，不应重复进行自动驾驶功能测试；发生变更的，由国家、自治区或地（州、市）认可的从事汽车相关业务的第三方检测机构根据变更情况进行相应测试。

第五章  示范应用申请
第十八条【示范应用前提条件】对初始申请或增加配置相同且配备随车安全员的示范应用车辆，应以自动驾驶模式在拟进行示范应用的路段和区域进行过合计不少于240小时或1000公里的道路测试，在测试期间无交通违法行为且未发生道路测试车辆方承担责任的交通事故。
对申请开展配备远程安全员的示范应用的车辆，应在配备远程安全员的模式下，以自动驾驶模式在拟申请示范应用的路段和区域进行过合计不少于5000公里的道路测试，自动驾驶模式测试期间无交通违法行为且未发生道路测试车辆方承担责任的交通事故。
拟进行示范应用的路段或区域不应超出测试车辆已完成道路测试的路段或区域范围。
第十九条【示范应用申请材料】示范应用主体应提供智能网联汽车示范应用安全性自我声明（见附件6）及以下证明材料，并经自治区、地（州、市）联合工作组进行确认，包括示范应用主体、车辆识别代号、安全员姓名及身份证号、示范应用时间、示范应用路段或区域及示范应用项目等信息。其中，示范应用时间原则上不超过18个月，且不得超过安全技术检验合格证明及保险凭证的有效期。
（一）智能网联汽车示范应用申请书，包含示范应用主体、安全员及车辆的基本情况（见附件5）；
（二）示范应用车辆在拟进行示范应用的路段或区域已完成的道路测试完整记载材料；
（三）对具有网联功能的车辆或远程控制功能的监控平台，应提供包含车载系统、路侧设备、云平台、车路通信全链路的网络安全风险评估结果及采取的风险应对措施证明；
（四）经第三方机构评审通过的示范应用方案，包括但不限于：示范应用目的、路段或区域、时间、项目、风险分析及应对措施；
（五）搭载人员、货物的说明；
（六）交通事故责任强制险凭证以及每车不低于五百万元人民币的交通事故责任保险凭证或不少于五百万元人民币的自动驾驶示范应用事故赔偿保函；对开展载人示范应用的，应包括为搭载人员购买的座位险、人身意外险等必要的商业保险。
第二十条【简化流程】在示范应用过程中，如需增加配置相同的示范应用车辆数量，示范应用主体应说明必要性并提交相关申请材料。
第二十一条【信息更新要求】智能网联汽车示范应用安全性自我声明到期或需要变更示范应用安全员等基本信息的，示范应用主体应对安全性自我声明的信息进行更新，并向自治区、地（州、市）联合工作组提交变更说明及相应材料。

第六章  示范运营申请
第二十二条【示范运营前提条件】对申请开展配备随车安全员的示范运营车辆，应以自动驾驶模式在拟进行示范运营的路段和区域进行过合计不少于240小时或1000公里的示范应用，自动驾驶模式应用期间无交通违法行为且未发生示范应用车辆方承担责任的交通事故。
对申请开展配备远程安全员的示范运营的车辆，应在配备远程安全员的模式下，以自动驾驶模式在拟申请示范运营的路段和区域进行过合计不少于5000公里的示范应用，自动驾驶模式应用期间无交通违法行为且未发生示范应用车辆方承担责任的交通事故。
拟进行示范运营的路段或区域不应超出示范应用车辆已完成示范应用的路段或区域范围。
第二十三条【示范运营申请材料】示范运营主体应提供智能网联汽车示范运营安全性自我声明（见附件8）及以下证明材料，并经自治区、地（州、市）联合工作组进行确认，包括示范运营主体、车辆识别代号、安全员姓名及身份证号、示范运营时间、示范运营路段或区域及示范运营项目等信息。其中，示范运营时间原则上不超过24个月，且不得超过安全技术检验合格证明及保险凭证的有效期。
（一）智能网联汽车示范运营申请书，示范运营主体、安全员及车辆的基本情况（见附件7）；
（二）示范运营主体、安全员相应运营资质的证明材料；
（三）示范运营车辆在拟进行示范运营的路段或区域已完成的示范应用完整记载材料；
（四）对具有网联功能的车辆或远程控制功能的监控平台，应提供包含车载系统、路侧设备、云平台、车路通信全链路的网络安全风险评估结果及采取的风险应对措施证明；
（五）经第三方机构评审通过的示范运营方案，包括但不限于：示范运营目的、路段或区域、时间、项目、风险分析及应对措施；
（六）示范运营主体应建立健全运输安全保障体系，制定突发事件应急预案；
（七）搭载人员、货物的说明；
（八）交通事故责任强制险凭证以及每车不低于五百万元人民币的交通事故责任保险凭证或不少于五百万元人民币的自动驾驶示范运营事故赔偿保函；对开展载人示范运营的，应包括为搭载人员购买的座位险、人身意外险等必要的商业保险。
第二十四条【简化流程】在示范运营过程中，如需增加配置相同的示范运营车辆数量，示范运营主体应说明必要性并提交相关申请材料。
第二十五条【信息更新要求】智能网联汽车示范运营安全性自我声明到期或需要变更示范运营安全员等基本信息的，示范运营主体应对安全性自我声明的信息进行更新，并向自治区、地（州、市）联合工作组提交变更说明及相应材料。
第二十六条【示范运营行为规范】示范运营主体按规定收取费用，不得从事或者变相从事超出批准范围的道路运输经营活动。

第七章  道路测试、示范应用与示范运营管理
第二十七条【路段划定及公布】智能网联汽车道路测试、示范应用与示范运营的典型路段、区域由公安机关交通管理部门会同交通运输、工业和信息化等部门依法划定并向社会公布。
路段划定应避开高速公路、城市快速路、高架道路、长隧道、急弯陡坡、强电磁干扰路段等高风险路段，学校、医院、大型商圈等人流密集区域，以及党委政府办公室等敏感区域。
在开放道路测试、示范应用与示范运营路段与区域设置相应标识和提示信息，并通过多种方式向社会、特别是道路测试、示范应用与示范运营路段、区域周边发布智能网联汽车道路测试、示范应用与示范运营的时间、项目及安全注意事项等。
智能网联汽车相关企业因开展道路测试、示范应用与示范运营的需要，可以向交通运输、公安机关交通管理、住房和城乡建设等部门申请在其管理的公用基础设施上搭建车路云一体化基础设施，相关主管部门应当予以支持。
第二十八条【号牌申领】道路测试、示范应用与示范运营主体凭《机动车登记规定》所要求的证明和凭证，以及自治区、地（州、市）联合工作组确认的安全性自我声明等材料，向公安机关交通管理部门申领试验用机动车临时行驶车号牌。
临时行驶车号牌规定的行驶范围应当根据道路测试、示范应用、示范运营安全性自我声明载明的路段、区域合理限定，临时行驶车号牌签注行驶范围涉及其他省市的，应当征求该省市公安机关交通管理部门意见。
临时行驶车号牌有效期不超过六个月，且不超过安全性自我声明载明的测试时间。
临时行驶车号牌到期的，道路测试、示范应用、示范运营主体可凭有效期内的安全性自我声明申领新的临时行驶车号牌，无需重复进行自动驾驶功能测试。
在临时行驶车号牌有效期内取得下一阶段安全性自我声明确认的，无需申领新的临时行驶车号牌。
第二十九条【号牌管理与通行规范】道路测试、示范应用与示范运营车辆应当遵守临时行驶车号牌管理相关规定。未取得临时行驶车号牌，不得开展道路测试、示范应用与示范运营。违反规定的，由公安机关交通管理部门依照道路交通安全法律法规处理。
道路测试、示范应用与示范运营主体、安全员均应遵守我国道路交通安全法律法规，严格依据道路测试、示范应用与示范运营安全性自我声明载明的时间、路段、区域和项目开展工作，并随车携带相关材料备查。不得在道路测试、示范应用与示范运营过程中开展制动性能试验。
第三十条【车身标识】道路测试、示范应用与示范运营车辆车身应以醒目的颜色分别标示“自动驾驶道路测试”、“自动驾驶示范应用”或“自动驾驶示范运营”等字样，提醒周边车辆及其他道路使用者注意，但不应对周边的正常道路交通活动产生干扰。
第三十一条【安全员监控与接管义务】道路测试、示范应用与示范运营随车安全员、远程安全员应始终监控车辆运行状态及周围环境，当发现车辆处于不适合自动驾驶的状态、系统提示需要人工操作或需避让警车、消防车、救护车、工程救险车等特殊车辆以及遇交通疏导、限制通行、禁止通行时，应立即接管车辆并采取相应措施。
第三十二条【搭载管理】在道路测试过程中，除经专业培训的测试人员和用于模拟货物的配重外，车辆不得搭载其他与测试无关的人员和货物；在示范应用与示范运营过程中，可按规定搭载探索商业模式所需的人员或货物，提前告知搭载人员及货物拥有者相关风险，并采取必要安全措施；搭载的人员和货物不得超出示范应用与示范运营车辆的额定乘员和核定载质量。
车辆在道路测试、示范应用与示范运营过程中，不得非法从事道路运输经营活动。
第三十三条【自动驾驶模式使用范围】在道路测试、示范应用与示范运营过程中，除自我声明载明的路段或区域外，不得使用自动驾驶模式行驶；车辆从停放点到道路测试、示范应用与示范运营路段、区域的转场，应使用人工操作模式行驶。
第三十四条【软硬件变更管理】道路测试、示范应用与示范运营过程中，不得擅自进行可能影响车辆功能、性能的软硬件变更。如因测试需要或其他原因导致车辆功能、性能及软硬件变更的，应及时向自治区、地（州、市）联合工作组提供相关安全性说明材料。
第三十五条【数据管理】道路测试、示范应用与示范运营主体应当遵守数据安全相关法律法规，在道路测试、示范应用与示范运营过程中收集和产生的个人信息和重要数据，应当按照国家有关法律法规在境内存储并可被联合工作组调阅；因业务需要确需向境外提供的，应当依法通过数据出境安全评估。
第三十六条【终止测试的情形】道路测试、示范应用与示范运营车辆在道路测试、示范应用与示范运营期间发生下列情形之一的，自治区、地（州、市）联合工作组应当终止其道路测试、示范应用与示范运营活动：
（一）道路测试、示范应用与示范运营车辆和申报主体提交材料不符的；
（二）道路测试、示范应用与示范运营车辆所使用的临时行驶车号牌被撤销的；
（三）自治区、地（州、市）联合工作组认为道路测试、示范应用与示范运营活动具有重大安全风险的；
（四）道路测试、示范应用与示范运营过程中有违反交通信号通行、逆行、不依法避让执行紧急任务的特种车辆、不服从交警指挥或者依照道路交通安全法律法规可以处暂扣、吊销机动车驾驶证或拘留处罚等严重交通违法行为的；
（五）发生交通事故造成人员重伤、死亡或车辆毁损等严重情形的，但道路测试、示范应用与示范运营车辆无责任时除外。
第三十七条【收回号牌】在道路测试、示范应用与示范运营期间，发生符合第三十六条情形的，由联合工作组办公室通知公安机关交通管理部门依法收回临时行驶车号牌，公告牌证作废。
第三十八条【报送机制】道路测试、示范应用与示范运营主体应每6个月向自治区、地（州、市）联合工作组提交阶段性报告，并在道路测试、示范应用与示范运营结束后1个月内提交总结报告。
地（州、市）联合工作组应对管辖范围内智能网联汽车道路测试、示范应用与示范运营活动进行动态评估，于每年5月、11月向自治区联合工作组报告智能网联汽车道路测试、示范应用与示范运营情况。
自治区联合工作组于每年6月、12月将智能网联汽车道路测试、示范应用与示范运营情况报送至交通运输部、工业和信息化部和公安部，并向社会公布。

第八章  交通违法和事故处理
第三十九条【交通违法处理】在道路测试、示范应用与示范运营过程中发生道路交通安全违法行为的，由公安机关交通管理部门依照道路交通安全法律法规和国务院公安部门的有关规定处理。
安全员在实际操控车辆期间，属于《中华人民共和国道路交通安全法》所称的机动车驾驶人，依法承担相应的法律责任；自动驾驶功能激活且安全员未实际操控车辆期间，依照道路交通安全法律法规和国务院公安部门的有关规定处理。
第四十条【交通事故处理】在道路测试、示范应用与示范运营期间发生交通事故，公安机关交通管理部门应当按照道路交通安全法律法规规章相关规定，根据交通事故现场勘验、检查、调查情况和有关检验、鉴定结论，及时制作道路交通事故认定书，依法对责任人的道路交通安全违法行为作出处罚；构成犯罪的，依法追究责任人的刑事责任。
公安机关交通管理部门可以根据道路交通事故调查的需要,调取自动驾驶汽车相关数据，收集相关证据材料；需要检验、鉴定的，应当委托具备相应资质的机构进行检验、鉴定。自动驾驶汽车生产企业、进口企业或者其委托的单位应当配合道路交通事故调查。自动驾驶汽车生产企业、进口企业认为损害后果与自动驾驶功能无关的，应当承担举证责任。
有关主体应当按照公安机关交通管理部门要求的时限和格式提供数据；拒不提供、提供虚假数据或者篡改、隐匿、毁损数据的，由公安机关交通管理部门依法处理，并抄送联合工作组；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
第四十一条【异常情况处置】在道路测试、示范应用与示范运营期间发生失控、系统故障等异常情况的，随车安全员、远程安全员应当立即接管车辆，并安全停靠；发生交通事故的，应当立即停车，保护现场，造成人身伤亡的还应立即抢救受伤人员，并迅速报警。
因抢救受伤人员变动现场的，应当标明位置。
事故发生后，道路测试、示范应用与示范运营主体应当及时安排人员抵达现场，配合公安机关交通管理部门开展处置工作。
第四十二条【事故报告】道路测试、示范应用与示范运营期间发生交通事故，造成人员重伤、死亡或者车辆损毁的，道路测试、示范应用与示范运营主体应当立即向本单位负责人报告。
单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告，并同时报告所在地（州、市）联合工作组。
所在地（州、市）联合工作组接到报告后，应当立即上报自治区联合工作组，逐级上报不得超过2小时。
自治区联合工作组接到事故报告后，应当在3个工作日内上报交通运输部、工业和信息化部和公安部。
道路测试、示范应用与示范运营主体未按照前款规定报告事故的，自治区、地（州、市）联合工作组可责令限期整改；拒不整改或情节严重的，终止其道路测试、示范应用与示范运营活动。
第四十三条【事故报告分析】道路测试、示范应用与示范运营主体应当在事故认定后5个工作日内，以书面方式将事故原因、责任认定结果及完整的事故分析报告等相关材料上报自治区、地（州、市）联合工作组。
地（州、市）联合工作组应当在5个工作日内上报自治区联合工作组。
自治区联合工作组应在5个工作日内上报交通运输部、工业和信息化部和公安部。

第九章  附则
第四十四条【术语定义】本办法下列用语的含义：
（一）智能网联汽车是指搭载先进的车载传感器、控制器、执行器等装置，并融合现代通信与网络技术，实现车与X（人、车、路、云端等）智能信息交换、共享，具备复杂环境感知、智能决策、协同控制等功能，可实现安全、高效、舒适、节能行驶，并最终可实现替代人来操作的新一代汽车。智能网联汽车通常也被称为智能汽车、自动驾驶汽车等。
（二）智能网联汽车自动驾驶包括有条件自动驾驶、高度自动驾驶和完全自动驾驶。有条件自动驾驶是指在系统的设计运行条件下完成所有动态驾驶任务，根据系统动态驾驶任务接管请求，随车安全员应提供适当的干预；高度自动驾驶是指在系统的设计运行条件下完成所有动态驾驶任务，在特定环境下系统会向随车安全员提出动态驾驶任务接管请求，随车安全员/乘客可以不响应系统请求；完全自动驾驶是指系统可以完成随车安全员能够完成的所有道路环境下的动态驾驶任务，不需要随车安全员/乘客介入。
（三）设计运行条件（Operational Design Condition，ODC）是驾驶自动化系统设计时确定的适用于其功能运行的各类条件的总称，包括设计运行范围、车辆状态和驾乘人员状态等条件。其中，设计运行范围（Operational Design Domain，ODD）是驾驶自动化系统设计时确定的适用于其功能运行的外部环境条件，一般包括：1.道路边界与路面状态；2.交通基础设施；3.临时性道路变更；4.其他交通参与者状态；5.自然环境；6.网联通信、数字地图支持等条件。
（四）搭载人员是指具备完全民事行为能力或有监护人随行保障的不具备完全民事行为能力的人，且充分了解智能网联汽车载人示范应用和示范运营的内容、范围及风险，自愿参与示范应用和示范运营并已签署相关协议的自然人。未成年人可以在监护人陪护下参与示范应用和示范运营体验。
第四十五条【解释权与施行规定】本办法由自治区交通运输厅、自治区工业和信息化厅、自治区公安厅在各自职责范围内负责解释。本办法自印发之日起实施，有效期2年。国家另有规定的，从其规定；法律法规规章颁布或者修订的，自治区联合工作组应当及时开展专项清理，对不相衔接的内容按程序予以修订或者废止。各地（州、市）交通运输主管部门可根据本地实际制定细则。

附件：1.智能网联汽车道路测试与示范应用申请流程
2.自动驾驶功能通用检测项目
3.智能网联汽车道路测试申请书
4.智能网联汽车道路测试安全性自我声明
5.智能网联汽车示范应用申请书
6.智能网联汽车示范应用安全性自我声明
7.智能网联汽车示范运营申请书
8.智能网联汽车示范运营安全性自我声明









附件1

智能网联汽车道路测试与示范应用申请流程

提交申请材料


联合工作组组织专家评审



联合工作组审核



联合工作组出具审核意见，
书面通知申请主体



申请主体按《机动车登记规定》向公安机关交管部门申领临时行驶车号牌





附件2
自动驾驶功能通用检测项目
	序号
	检测项目

	1
	交通信号识别及响应
（包括交通信号灯、交通标志、交通标线等）

	2
	道路交通基础设施与障碍物识别及响应

	3
	行人与非机动车识别及响应
（包括横穿道路和沿道路行驶）

	4
	周边车辆行驶状态识别及响应
（包括影响本车行驶的周边车辆加减速、切入、切出及静止等状态）

	5
	动态驾驶任务干预及接管

	6
	风险减缓策略及最小风险状态

	7
	自动紧急避险
（包括自动驾驶系统开启及关闭状态）

	8
	车辆定位

	9
	车辆信息传输安全测试
（车辆信息传输安全测试、车辆安全漏洞测试、误操作测试、
车辆外部连接安全测试、关键数据安全测试等）

	10
	实时远程监管控制



※1.除检测以上通用项目外，还应检测智能网联汽车自动驾驶功能设计运行范围涉及的项目（如C-V2X等），以及结合新疆维吾尔自治区复杂地形道路环境而设置的补充检测项目。
2.第9、10检测项目仅对配备远程安全员的车辆开展。
附件3
智能网联汽车道路测试申请书
	申请类型
	□初次申请
□异地已获准，申请在（       ）进行道路测试

	一、申请主体基本信息

	注册名称
	

	统一社会信用代码
	

	法定代表人
	

	申请主体类型
	□整车制造企业       □改装车生产企业  
□汽车零部件企业     □交通运输企业      
□电子信息技术企业   □科研院所/高校
[bookmark: hmcheck_a32212055ded474d8b3aebb999a84597][bookmark: hmcheck_c5c9db83a88e40c8bb567b579c2be5c6][bookmark: hmcheck_9afaddae1bef43d596c7d1f4cd346629]□其他类型企业：（                             ）

	注册资本
	

	业务范围
	

	研发、制造及试验
能力说明
	

	单位联系地址
	

	单位联系电话
	

	单位联系邮箱
	

	联系人及联系方式
	

	注：需提供测试主体营业执照复印件。

	二、测试车辆基本信息

	生产企业
	

	产品商标
	
	产品型号
	

	产品名称
	
	产品类别
	乘用车/客车/货车

	整车整备质量
	
	对应轴荷
	

	最大设计总质量
	
	对应轴荷
	

	非自动驾驶模式下
设计最高车速
	
	自动驾驶模式
设计最高车速
	

	轮胎型号
	
	标准胎压
	

	测试车辆列表
	发动机号/电机号
	车辆识别代号（VIN或唯一性编码）

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	总成信息

	动力
系统
	[bookmark: hmcheck_5bf0876872d54650a93bb78ec499aa9a][bookmark: hmcheck_c591581a87ee4f92a84e5acfc8308339]驱动型式
	

	
	发动机型号
	
	生产厂家
	

	
	电机型号
	
	生产厂家
	

	
	电池型号
	
	生产厂家
	

	
	变速器型号
	
	生产厂家
	

	转向
系统
	[bookmark: hmcheck_38bf7cfc1da0436692086f78828b0af2][bookmark: hmcheck_5953742d130644b1a3a08fb5e2cdebdb]转向系统型式
	

	
	转向机型号
	
	生产厂家
	

	制动
系统
	[bookmark: hmcheck_f2dd9258ee8a414286cd15a67912bd62][bookmark: hmcheck_29e182c31fc9497cbe08fdbb38425fa0]制动系统型式
	

	
	制动器型号
	
	生产厂家
	

	
	ESC型号
	
	生产厂家
	

	其他改装情况说明
	（详细说明包括智能网联改装在内的其他改装情况）

	
	

	注：需提供车辆合格证及相关证明材料

	三、测试车辆自动驾驶功能说明

	自动驾驶相应级别
	□3级（有条自动驾驶）  □4级（高度自动驾驶）

	自主式智能驾驶
功能描述
	

	网联式协同
驾驶功能描述
	

	四、测试计划及安全员信息

	测试日期
	   年      月      日   至      年      月      日

	测试时段
	

	申请测试项目
	（申请远程安全员驾驶道路测试须注明为远程安全员驾驶道路测试）

	申请测试路段/区域
	

	安
全
员
	姓名
	性别
	年龄
	工作单位
	证件类型
	证件号码

	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	

	注：需提供安全员在职证明、身份证及机动车驾驶证、自动驾驶系统培训证明等文件，申请远程安全员驾驶道路测试的，还需提供远程安全员驾驶操作培训证明。

	[bookmark: _Hlk150417150][bookmark: hmcheck_6674a0d0ff684a7093e7f7e1b4650d98][bookmark: hmcheck_913198bf98e74e6f846b1fa52d1fa1d0]五、申请主体赔偿能力的证明

	证明类型
	□购买测试车辆每车不低于500万元人民币的交通事故责任保险

	
	□出具测试车辆每车不低于500万元人民币的交通事故赔偿保函

	注：需提供测试车辆交通事故责任保险或者赔偿保函文件。

	六、申请材料清单

	序  号
	材料名称
	材料简要说明
	备    注

	1
	
	
	

	……
	
	
	

	七、申请主体声明

	申请主体
	

	声明内容
	我单位声明如下：
（一）测试车辆符合对应类型的安全技术检查要求；
（二）将按要求做好测试车辆的数据采集和传送工作；
（三）测试安全员已通过相关培训合格且已被授权进行道路测试；
（四）将严格遵守《新疆维吾尔自治区智能网联汽车道路测试与示范应用管理办法（试行）》及相关法律法规规定；
（五）所提交的申请材料及相关文件真实有效。

法定代表人签字（签章）：


单位公章：

年      月       日


[bookmark: hmcheck_0832a225e0464a4e8c9613d31ce07c5f][bookmark: hmcheck_f47edc0895344b248ffe847e5d9736e9][bookmark: hmcheck_e3b59ce3edf24d9798e045f3e8663464][bookmark: hmcheck_77f0a7ee70f6471ea97166d48d37b3cc][bookmark: hmcheck_df194e43a732440398ee039e6180dbd1][bookmark: hmcheck_356357758d0e4b24bebe5172e93ea620][bookmark: hmcheck_b71023843fcb492ab3f4b8cb4998e3dc][bookmark: hmcheck_fe1cbe47c8f7466995e0a2b2c802dcb5][bookmark: hmcheck_a962f371449745198350d80de916a1ef][bookmark: hmcheck_37b88bf537e741edaaa3c8a019089983]※以上材料需提交电子版，文件格式为PDF兼容格式（.pdf）或WPS文字兼容格式（.wps/doc/docx）。
附件4

20XX 年 第 XXX 号

智能网联汽车道路测试
安全性自我声明

本单位（道路测试主体名称）因业务需要，拟在新疆维吾尔自治区内开展智能网联汽车道路测试，在测试期间将严格按照《智能网联汽车道路测试基本信息》（见背面）的内容，遵守《新疆维吾尔自治区智能网联汽车道路测试与示范应用管理办法（试行）》和道路交通安全法律法规的有关要求，并为安全有序开展道路测试活动提供必要的保障。


道路测试主体（公章）              交通主管部门（公章）


工业和信息化部门（公章）          公安部门（公章）

年   月   日
— 32 —


— 31 —

（背面）
智能网联汽车道路测试基本信息
	道路测试
主体
	

	道路测试车辆
	（须依次列出对应车辆识别代号或唯一性编码）

	道路测试
等级
	□配备随车安全员 □配备远程安全员

	道路测试人员
	（须依次列出测试人员姓名及身份证号）

	道路测试时间
	年   月   日至       年   月   日

	测试路段或区域
	（须依次列出，测试路段或区域名称与自治区公布的测试路段或区域名称一致）

	转场路段
	（须列出车辆在自动驾驶测试路段间进行转场的路段）

	道路测试项目
	（须依次列出）


附件5
智能网联汽车示范应用申请书
	申请类型
	□初次申请
□异地已获准，申请在（    ）进行示范应用

	一、申请主体基本信息

	注册名称
	

	统一社会信用代码
	

	法定代表人
	

	申请主体类型
	□整车制造企业       □改装车生产企业  
□汽车零部件企业     □交通运输企业      
□电子信息技术企业   □科研院所/高校
[bookmark: hmcheck_36e7d8d1f0c44270ae79461f992a86bf][bookmark: hmcheck_74b5fad2d3184b9eb7fc7c933ba68cc0][bookmark: hmcheck_356f2eb1b85f42bcb2767a39c5bceadd]□其他类型企业：（                           ）

	注册资本
	

	业务范围
	

	研发、制造及试验
能力说明
	

	单位联系地址
	

	单位联系电话
	

	单位联系邮箱
	

	联系人及联系方式
	

	注：需提供示范应用主体营业执照复印件。

	二、示范应用车辆基本信息

	生产企业
	

	产品商标
	
	产品型号
	

	产品名称
	
	产品类别
	乘用车/客车/货车

	整车整备质量
	
	对应轴荷
	

	最大设计总质量
	
	对应轴荷
	

	非自动驾驶模式下
设计最高车速
	
	自动驾驶模式
设计最高车速
	

	轮胎型号
	
	标准胎压
	

	总成信息

	动力
系统
	[bookmark: hmcheck_322c4a41a3a34980b1c8de97bc7fb8ee][bookmark: hmcheck_bb6c1f637a854f3aaf67587e9334423b]驱动型式
	

	
	发动机型号
	
	生产厂家
	

	
	电机型号
	
	生产厂家
	

	
	电池型号
	
	生产厂家
	

	
	变速器型号
	
	生产厂家
	

	转向
系统
	[bookmark: hmcheck_c47a0d2a149c490194188f15b0eb5ba9][bookmark: hmcheck_18c54a2f15af4c23bac663351f95b3c0]转向系统型式
	

	
	转向机型号
	
	生产厂家
	

	制动
系统
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	制动器型号
	
	生产厂家
	

	
	ESC型号
	
	生产厂家
	

	其他改装情况说明
	（详细说明包括智能网联改装在内的其他改装情况）

	
	

	示范应用车辆列表

	序  号
	1
	2
	3
	4
	5
	……

	发动机号/电机号
	
	
	
	
	
	

	车辆识别代号（VIN或唯一性编码）
	
	
	
	
	
	

	临时行驶车号牌（无号牌请说明情况）
	
	
	
	
	
	

	道路测试里程及小时（无号牌请填写同款车辆在全国其他省市已开展道路测试里程）
	
	
	
	
	
	

	交通违法次数
	
	
	
	
	
	

	交通事故次数
	
	
	
	
	
	

	保险有效期
	
	
	
	
	
	

	注：需提供车辆合格证及相关证明材料。

	三、示范应用车辆自动驾驶功能说明

	自动驾驶相应级别
	□3级（有条件自动驾驶）  □4级（高度自动驾驶）

	自主式智能驾驶
功能描述
	

	网联式协同驾驶
功能描述
	

	四、示范应用计划及安全员信息

	示范应用类型
	□载人示范应用 □载货示范应用 □特种作业示范应用

	示范应用日期
	   年      月      日   至      年      月      日

	示范应用时段
	

	申请示范应用项目
	（申请远程安全员驾驶示范应用须注明为远程安全员驾驶示范应用）

	申请示范应用
路段/区域
	

	安
全
员
	姓名
	性别
	年龄
	工作单位
	证件类型
	证件号码

	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	

	注：需提供安全员在职证明、身份证及机动车驾驶证、自动驾驶系统培训证明等文件，申请远程安全员驾驶示范应用的，还需提供远程安全员驾驶操作培训证明。
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	证明类型
	□购买示范车辆每车不低于500万元人民币的交通事故责任保险

	
	□出具示范车辆每车不低于500万元人民币的交通事故赔偿保函

	注：需提供示范应用车辆交通事故责任保险或者赔偿保函文件。

	六、申请材料清单

	序号
	材料名称
	材料简要说明
	备注

	1
	
	
	

	……
	
	
	

	七、申请主体声明

	申请主体
	

	声明内容
	我单位声明如下：
（一）示范应用车辆符合对应类型的安全技术检查要求；
（二）将按要求做好示范应用车辆的数据采集和传送工作；
（三）示范应用安全员已通过相关培训合格且已被授权进行示范应用；
（四）将严格遵守《新疆维吾尔自治区智能网联汽车道路测试与示范应用管理办法（试行）》及相关法律法规规定；
（五）所提交的申请材料及相关文件真实有效。

法定代表人签字（签章）：

单位公章：

                                   年      月       日



[bookmark: hmcheck_023cea16a3cb44b0ae2985abd246d03e][bookmark: hmcheck_af35729ef9b5465db7223ef49ba63b3d][bookmark: hmcheck_a43e30187d024033833dafac93381039][bookmark: hmcheck_fc0a886ca61c450c93cfe260f9ac109d][bookmark: hmcheck_52e73f3d591742f99825462619a1f1db][bookmark: hmcheck_3d6e3dc42576441dbc3861b5f33a1514][bookmark: hmcheck_f2d3d7c383a447b38489a8ea03b57e86][bookmark: hmcheck_3dcdaf03e3cb481989f119abe68908af][bookmark: hmcheck_52c71d023c7a49d7a48c5bf68a09f487][bookmark: hmcheck_0a22ac4cab034e76bde474d8b555022f]※以上材料需提交电子版，文件格式为PDF兼容格式（.pdf）或WPS文字兼容格式（.wps/doc/docx）。
附件6

20XX 年 第 XXX 号

智能网联汽车示范应用
安全性自我声明

本单位（示范应用主体名称）因业务需要，拟在新疆维吾尔自治区内开展智能网联汽车载人/载物示范应用活动，在示范应用期间将严格按照《智能网联汽车示范应用基本信息》（见背面）的内容，遵守《新疆维吾尔自治区智能网联汽车道路测试与示范应用管理办法（试行）》及道路交通安全法律法规的有关要求，并为安全有序开展示范应用活动提供必要的保障。


示范应用主体或联合体（公章）      交通主管部门（公章）


工业和信息化部门（公章）          公安部门（公章）


年   月   日 
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（背面）
智能网联汽车示范应用基本信息
	示范应用
主体
	

	示范应用
车辆
	（须依次列出对应车辆识别代号或唯一性编码）

	示范应用
等级
	□配备随车安全员 □配备远程安全员

	示范应用
人员
	（须依次列出人员姓名及身份证号）

	示范应用
时间
	年   月   日至       年   月   日

	示范应用路段或区域
	（须依次列出，示范应用路段或区域名称与自治区公布的一致）

	转场路段
	（须列出车辆在示范应用路段或区域间进行转场的路段）

	示范应用
项目
	（须依次列出）
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附件7
智能网联汽车示范运营申请书

	申请类型
	□初次申请
□异地已获准，申请在（    ）进行示范运营

	一、申请主体基本信息

	注册名称
	

	统一社会信用代码
	

	法定代表人
	

	申请主体类型
	□整车制造企业       □改装车生产企业  
□汽车零部件企业     □交通运输企业      
□电子信息技术企业   □科研院所/高校
□其他类型企业：（                          ）

	注册资本
	

	业务范围
	

	研发、制造及试验
能力说明
	

	单位联系地址
	

	单位联系电话
	

	单位联系邮箱
	

	联系人及联系方式
	

	注：需提供示范运营主体营业执照复印件。

	二、示范运营车辆基本信息

	生产企业
	

	产品商标
	
	产品型号
	

	产品名称
	
	产品类别
	乘用车/客车/货车

	整车整备质量
	
	对应轴荷
	

	最大设计总质量
	
	对应轴荷
	

	非自动驾驶模式下
设计最高车速
	
	自动驾驶模式
设计最高车速
	

	轮胎型号
	
	标准胎压
	

	总成信息

	动力
系统
	驱动型式
	

	
	发动机型号
	
	生产厂家
	

	
	电机型号
	
	生产厂家
	

	
	电池型号
	
	生产厂家
	

	
	变速器型号
	
	生产厂家
	

	转向
系统
	转向系统型式
	

	
	转向机型号
	
	生产厂家
	

	制动
系统
	制动系统型式
	

	
	制动器型号
	
	生产厂家
	

	
	ESC型号
	
	生产厂家
	

	其他改装情况说明
	（详细说明包括智能网联改装在内的其他改装情况）

	
	

	示范运营车辆列表

	序  号
	1
	2
	3
	4
	5
	……

	发动机号/电机号
	
	
	
	
	
	

	车辆识别代号（VIN或唯一性编码）
	
	
	
	
	
	

	临时行驶车号牌（无号牌请说明情况）
	
	
	
	
	
	

	道路测试和示范应用里程及小时（无号牌请填写同款车辆在全国其他省市已开展道路测试里程）
	
	
	
	
	
	

	交通违法次数
	
	
	
	
	
	

	交通事故次数
	
	
	
	
	
	

	保险有效期
	
	
	
	
	
	

	注：需提供车辆合格证及相关证明材料。

	三、示范运营车辆自动驾驶功能说明

	自动驾驶相应级别
	□3级（有条件自动驾驶）  □4级（高度自动驾驶）

	自主式智能驾驶
功能描述
	

	网联式协同
驾驶功能描述
	

	四、示范运营计划及安全员信息

	示范运营类型
	□载人示范运营 □载货示范运营 □特种作业示范运营

	示范运营日期
	年      月      日   至      年      月      日

	示范运营时段
	

	申请示范运营项目
	（申请远程安全员驾驶示范运营须注明为远程安全员驾驶示范运营）

	申请示范运营
路段/区域
	

	安全员
	姓名
	性别
	年龄
	工作单位
	证件类型
	证件号码

	
	
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	

	注：需提供安全员在职证明、身份证及机动车驾驶证、自动驾驶系统培训证明等文件，申请远程安全员示范运营试点的，还需提供远程安全员驾驶操作培训证明。

	五、申请主体赔偿能力的证明

	证明类型
	□购买示范车辆每车不低于500万元人民币的交通事故责任保险

	
	□出具示范车辆每车不低于500万元人民币的交通事故赔偿保函

	注：需提供示范运营车辆交通事故责任保险或者赔偿保函文件。

	六、申请材料清单

	序号
	材料名称
	材料简要说明
	备    注

	1
	
	
	

	……
	
	
	

	七、申请主体声明

	申请主体
	

	声明内容
	我单位声明如下：
（一）示范运营车辆符合对应类型的安全技术检查要求；
（二）将按要求做好示范运营车辆的数据采集和传送工作；
（三）示范运营安全员已通过相关培训合格且已被授权进行示范运营；
（四）将严格遵守《新疆维吾尔自治区智能网联汽车道路测试与示范应用管理办法（试行）》及相关法律法规规定；
（五）所提交的申请材料及相关文件真实有效。

法定代表人签字（签章）：

单位公章：

年      月       日


※以上材料需提交电子版，文件格式为PDF兼容格式（.pdf）或WPS文字兼容格式（.wps/doc/docx）。
附件8

20XX 年 第 XXX 号

智能网联汽车示范运营
安全性自我声明

本单位（示范运营主体名称）因业务需要，拟在新疆维吾尔自治区内开展智能网联汽车载人/载物示范运营活动，在示范运营期间将严格按照《智能网联汽车示范运营基本信息》（见背面）的内容，遵守《新疆维吾尔自治区智能网联汽车道路测试与示范应用管理办法（试行）》及道路交通安全法律法规的有关要求，并为安全有序开展示范运营活动提供必要的保障。


示范运营主体或联合体（公章）      交通主管部门（公章）


工业和信息化部门（公章）          公安部门（公章）


年   月   日
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（背面）
智能网联汽车示范运营基本信息
	示范运营
主体
	

	示范运营
车辆
	（须依次列出对应车辆识别代号或唯一性编码）

	示范运营
等级
	□配备随车安全员 □配备远程安全员

	示范运营
人员
	（须依次列出人员姓名及身份证号）

	示范运营
时间
	年   月   日至       年   月   日

	示范运营路段或区域
	（须依次列出，示范运营路段或区域名称与自治区公布的一致）

	转场路段
	（须列出车辆在示范运营路段或区域间进行转场的路段）

	示范运营
项目及收费标准
	（须依次列出）








	抄送：各地、州、市人民政府（行政公署），本厅有关领导，厅属各单位，厅政策法规处、运输服务处、公路管理处、安全监督处、科技信息处，道路运输发展中心、智慧交通发展中心、铁路民航事业发展中心，存档。

	新疆维吾尔自治区交通运输厅办公室       2026年9月30日印发



— 1 —

— 2 —

