附件2
公路养护作业单位技术设备配备标准
	资质序列
	设备名称
	规格
	数量

	路基路面
	甲级
	压路机
	8T及以上双钢轮压路机
	共5台

	
	
	铣刨设备
	宽度≥1m
	2台

	
	
	摊铺机
	摊铺宽度4.5米及以上
	1台

	
	乙级
	压路机
	8T及以上双钢轮压路机
	共3台

	
	
	铣刨设备
	宽度≥1m
	1台

	
	
	摊铺机
	摊铺宽度4.5米及以上
	1台

	桥梁
	甲级
	高空作业车
	/
	2台

	
	
	吊车
	20吨以上
	1台

	
	乙级
	高空作业车
	/
	1台

	
	
	吊车
	20吨以上
	1台

	隧道
	甲级
	吊车
	25吨以上
	1台

	
	
	风动凿岩机
	/
	8台

	
	
	锚杆机
	单体式1.2kW
	1套

	
	
	高空作业车
	/
	1台

	
	乙级
	吊车
	25吨以上
	1台

	
	
	风动凿岩机
	/
	4台

	
	
	锚杆机
	单体式1.2kW
	1套

	
	
	高空作业车
	/
	1台

	交通安全设施
	升降机
	升降高度5米以上
	1台

	
	热熔或常温划线机
	容量100kg
	5台

	
	底漆高压喷涂机
	喷涂压力0.5MPa喷幅 宽度100-450mm
	2台

	
	护栏打桩机
	冲击能力大于200Nm
	10台




